Książki dnia 10.04.2024r.

*RG.271.6.2024*

*Dot.:* **„*Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km1+190 do km 1+854*”**

**Do wszystkich wykonawców**

**Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm do wykonania poboczy zamiast kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 mm.

**Odpowiedź 1**

TAK

**Pytanie 2**

Przekroje i projekt, podają uziarnienie dla warstwy wiążącej AC 11W natomiast w przedmiarze mowa jest o AC16W. Prosimy o doprecyzowanie uziarnienia dla warstwy wiążącej.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, po uzyskaniu akceptacji zastosowanych materiałów i recepty przez Zamawiającego.

**Pytanie** **3**

Przekroje i projekt, podają uziarnienie dla warstwy wiążącej AC 8S natomiast w przedmiarze mowa jest o AC11S. Prosimy o doprecyzowanie uziarnienia dla warstwy ścieralnej.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, po uzyskaniu akceptacji zastosowanych materiałów i recepty przez Zamawiającego.

**Pytanie** **4**

Dokumentacja wymaga zastosowania emulsji modyfikowanej polimerami. Czy Zamawiający dopuści do stosowania emulsję niemodyfikowaną?

**Odpowiedź 4**

Tak.

**Pytanie** **5**

W przedmiarze oraz SST nie ma informacji na temat warstwy gruntu stabilizowanego cementem RM= 2,5 MPa. Informacja taka znajduje się na przekrojach. Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji (SST) dotyczącego warstwy gruntu stabilizowanego cementem RM= 2,5 MPa.

**Odpowiedź 5**

Nie

**Wójt Gminy Książki**

**/-/Krzysztof Zieliński**