Gmina Książki Książki, dnia 16 października 2023 r.

ul. Bankowa 4

87-222 Książki

Znak postępowania: **RG.271.11.2023**

**Do wszystkich wykonawców**

**Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców**

1. W poz. 3 d.1.2. jednostką miary jest „m”. Czy poprawną jednostką nie powinny być „m²?

**Odp. Jednostka miary m2.**

1. Czy dla pozycji nr 18 d.1.4 i 19 d.1.5 należy założyć wykonanie warstwy kruszywa o grubości 8 cm zgodnie z przedmiarem, czy 9 cm zgodnie z opisem w pkt 5.1.1 SWZ.

**Odp. Zgodnie z opisem w SWZ tj. 9 cm**

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje ustawienia oznakowania pionowego, a poz. 21 d.1.7 i 22 d.1.7 dotyczą zabezpieczenia robót w pasie drogowym.

**Odp. Zakres zadania nie obejmuje ustawienia znaków pionowych.**

1. Dotyczy wykonania remontu przepustów pod drogą: Czy Wykonawca ma skalkulować również ustawienie ścianek czołowych? Jeżeli tak to jaki materiał należy użyć? Z jakiego materiału i na jaką grubość należy wykonać ławę pod przepusty?

**Odp. Tak, wykonawca ma skalkulować również ustawienie ścianek czołowych. Należy zastosować materiał kamień łamany. Ława fundamentowa betonowa 0,4x0,25 m x długość przepustu rurowego.**

1. Zwracamy się z prośbą o podanie wysokości dwóch studni, które należy ustawić w ramach zadania.

**Odp. Wysokość studni max. 2 m.**

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać zjazdy o łącznej powierzchni 340 m2.

**Odp. Zjazdy do posesji 340 m2. Należy również pamiętać o zjazdach na pola gruntowe zgodnie z przedmiarem.**

**Wójt Gminy Książki**

**/-/Krzysztof Zieliński**