Książki dnia 06.02.2025 r.

*RG.271.1.2025*

*Dot.:* **„**Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999**”**

**Do wszystkich wykonawców**

**Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców**

**Pytanie 1**

Zamawiający w ramach specyfikacji sugeruje ograniczenie stosowania kruszyw ze skał osadowych do 20%

składu dla betonu asfaltowego do warstwy wiążącej. Ze względu na brak technologicznego uzasadnienia

wprowadzania zaostrzonych kryteriów dla kruszywa do warstwy wiążącej, prosimy o wykreślenia zapisów

SST zmieniających zapisy dokumentów przywołanych tj. pozostawienie wymagań dla kruszywa zgodnie z

WT1- Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.

Spełnienie kryteriów wyrobu gotowego weryfikuje jakość zastosowanego kruszywa i potwierdzone jest

badaniami typu wyrobu gotowego.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wykreśla zapisy SST i pozostawia wymagania dla kruszywa zgodnie z WT1 dla betonu asfaltowego do warstwy wiążącej.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej konstrukcji, ilości i

lokalizacji.

**Odpowiedź 2**

Tak, Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ w lokalizacji do 2 km od miejsca inwestycji.

**Wójt Gminy Książki**

**/-/Krzysztof Zieliński**